簇

首先找出fat表，算出fat表的总字节大小。（fat12没有备份，直接搜 “！00”就可以找出，fat16和32只要fat2位置-fat1位置就可以了；一般都在跟目录上一个扇区）最后的值应该是fat表的扇区大小，然后乘每扇区字节数512就可以算出fat表占用字节数了。

然后看他一项fat占用多少字节（一般fat12是一个字节；fat16两个字节；fat32是4字节；fat64是8字节）。

  知道了他的一项fat占用多少字节之后，就可以用  ’fat表字节数 除 一项fat占用字节数’得出fat表总fat个数。

记下这个数字设他为X

然后算出数据区DATA的大小

也就是分区总大小 减DBR保留扇区 减 fat大小（有fat1和fat2就减两次）注意fat16还要减一个FDT大小  FDT大小直接搜 ！0000找出根目录，两个之间的数值就是他FDT大小了

  也记下这个数字为Y

最后Y除X    四舍五入一下就算出簇的大小了

在fat32中（其他没有试过）不知道大小的情况下还有一种方法来计算簇，前提要有两个点目录

首先搜索2E2020偏移 512=0   找到点目录，然后在点目录的偏移1A的地方找到一个8bit的值记录下了假设他是5，也记入一下他当前位置假设是22664
然后搜索下一个点目录也记入下上面的两个位置一个是偏移1A的数值6    一个是当前位置22696
最后，将第二个点目录的当前位置减去第一个点目录的当前位置   记一下这个数32
在将将第二个点目录的偏移1A的值 减 第一个点目录的偏移1A的值得出为1

最终将两个数值相除，也就是32除以1=32（不一定是这些数，我只是打个比方说不定就要除2了呢）

那么这个32就是当前FAT32的簇了。（没有试过除fat32以外的分区了）
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